## SRS #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-34 |

Ablesen mit Hilfe der SRS-Anzeigeleuchte (bei Modellen mit Diagnosestecker (2P): Die SRS-Anzeigeleuchte signalisiert den DTC durch die Anzahl der Blinkzeichen, wenn der SCS-Überbrückungsstecker an den Diagnosestecker (2P) angeschlossen wird. Die Zündung ausschalten und zehn Sekunden lang warten. Dann den SCS-Überbrückungsstecker (A) an den Diagnosestecker (2P) (B) anschließen. Wenn keine 10 Sekunden abgewartet werden, kann die SRS-Einheit nicht vollkommen rückgestellt werden und gibt keine DTCs aus. 4-Türer SRS-anzeigeleuchte 5-Türer SRS-anzeigeleuchte |  | Die Zündung einschalten (II). Die SRS-Anzeigeleuchte leuchtet ca. 6 Sekunden lang auf und erlischt dann. Dann zeigt sie den DTC an. Den DTC lesen. Die Zündung ausschalten und 10 Sekunden lang warten. Dann den SCS-Überbrückungsstecker vom Diagnosestecker (2P) abziehen.