## Vorderradaufhängung #### Achsschenkel/Nabe/Radlager auswechseln | 18-3 |

Explosionszeichnung

| RADLAGER, Auswechseln SICHERUNGSRING SCHRAUBE, 5 mm 5,9 Nm FLACHKOPFSCHRAUBE 6 x 1,0 mm 9,8 Nm ACHSMUTTER, Auswechseln 24 x 1,5 mm 245 Nm BREMSSCHEIBE RADNABE Auf Verformung, Beschädigung und Risse prüfen. SPRITZSCHUTZ Auf Korrosion, Verformung und Beschädigung prüfen. Bei Anzeichen von Rost auswechseln. ACHSSCHENKEL Auf Verformung und Beschädigung prüfen.

a a a