## Armaturentafel #### Aus-/Einbau des Ablagefachs auf der Fahrerseite | 20-222 | Aus-/Einbau des Ablagefachs auf der Beifahrerseite

3. ZUR BEACHTUNG: Die Armaturentafel dabei nicht verkratzen. Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Armaturentafel ausbauen (siehe Seite 20-223). Den Getränkehalter ausbauen (siehe Seite 20-221). Die Schrauben herausdrehen und das Ablagefach auf der Fahrerseite (A) ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 3
4. Der Einbau des Ablagefachs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | ZUR BEACHTUNG: Die Armaturentafel dabei nicht verkratzen. Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Armaturentafel ausbauen (siehe Seite 20-223). Den Lenkungsaufhängungsträger von der Armaturentafel abnehmen (siehe Seite 20-226). Den Luftschacht ausbauen (siehe Schritt 3 auf Seite 20-221). Die Schrauben herausdrehen und das Ablagefach auf der Beifahrerseite (A) ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 8
Der Einbau des Ablagefachs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.