## Allgemeine Informationen #### Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung (Fortsetzung) | 1-20 |

Halter (A) und Gummidichtungen (B) auf lockeren Sitz prüfen. Die Rückseiten einiger Stecker sind mit Fett gefüllt. Fett bei Bedarf nachfüllen. Wenn das Fett verunreinigt ist, muß es ausgewechselt werden. Den Stecker ganz einschieben und sicherstellen, daß er eingerastet ist. Die Kabel so legen, daß die offene Seite der Abdeckung nach unten weist. |  | Überprüfung von Kabeln und Kabelbäumen Kabel und Kabelbäume mit den Drahtschließen an den vorgesehenen Stellen am Rahmen befestigen. Die Clips vorsichtig entfernen; die Riegel (A) nicht beschädigen. Die Zange (A) schräg unter den Clipfuß und durch die Öffnung schieben, dann den Clip durch Zusammendrücken der Spreiznasen lösen. Nach Anbringen der Kabelbaumclips sicherstellen, daß der Kabelbaum keinen beweglichen Teilen im Weg ist. Kabelbäume von Auspuffrohren und anderen heißen Teilen, scharfkantigen Halterungen und Öffnungen sowie vorstehenden Schrauben fernhalten. Gummitüllen richtig in die Nuten setzen (A). Die Gummitüllen dürfen nicht verdreht sein (B).