## Öffnungs-Reparaturschema ####  | 4-3 |

Einheit: mm

Tür- und Windschutzscheiben-Öffnungen:

| A Untere Armaturentafelführung an der Windschutzscheibe B, C Kerbe im Windschutzscheibenöffnungsfalz (2 Stellen) D, E, F, G Kerbe im Türöffnungsfalz (8 Stellen))

Heckscheiben- und Kofferraumdeckel-Öffnungen:

| H, I Kerbe im Heckscheibenöffnungsfalz (3 Stellen) J Konvexe Raupe in der Gepäckablage K Konvexe Raupe in der Kofferraumrinne L Falzende im C-Säulenrinnen-Außenblech (2 Stellen) M Wasserablaufbohrung im Kofferraumdichtungsfalz