## Armaturentafel #### Aus-/Einbau der Instrumentenverkleidung | 20-75 | Aus-/Einbau der unteren Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite

3. ZUR BEACHTUNG: Einen flachen Schraubendreher zum Herausstemmen mit Schutzband umwickeln, ebenso wie die umliegenden Teile, um Beschädigungen zu vermeiden. Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD. Die Lenksäule nach unten kippen. Die obere Lenksäulenverkleidung abnehmen (siehe Seite 17-9). Die Instrumentenverkleidung ausbauen (A). Die Schrauben (B) herausdrehen. An der Unterkante entlang vorsichtig herausziehen, um die Clips (C) und Haken (D) zu lösen. Den oberen Teil des Dachhimmels vorsichtig herausziehen.
   Lage der Befestigungen
   B : Schraube, 2 | C : Clip, 2
Der Einbau der Verkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | ZUR BEACHTUNG: Armaturentafel und umliegende Teile nicht verkratzen. Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD. Die untere Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite (A) abnehmen. Die Lenksäule nach oben stellen. Den Verriegelungsknopf (B) um 45° drehen. An der Hinterkante entlang vorsichtig herausziehen, um den Clip (D) zu lösen. Die Abdeckung wegziehen, um den Clip (D) freizulegen. Das Anbringen der Abdeckung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens.