## Motorhaube #### Auswechseln der Motorhaubenisolierung | 20-108 |

1. Bei einigen Modellen Die Schläuche der Scheibenwaschanlage (A) abziehen.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 9
Die Clips mit einem Clipentferner abnehmen. Die Haken (B) lösen, dann die Motorhaubenisolierung (C) entfernen. Die Motorhaube dabei nicht verkratzen. Der Einbau der Isolierung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden. |  |