## Türen #### Auswechseln der Hintertür-Schloßfalle | 20-18 |

6. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Scheibe ganz anheben. Diese Gegenstände entfernen: Türverkleidung (siehe Seite 20-15) Kunststoffabdeckung (bei Bedarf) (siehe Seite 20-5) Stangenschutz, bei einigen Modellen (siehe Schritt 3 auf Seite 20-16) Die Befestigungsschrauben der Schloßfalle herausdrehen (siehe Schritt 5 auf Seite 20-17). Bei Zentralverriegelung die Stellantriebsstange (A) abtrennen und den Stecker (B) abziehen, danach den Stellantrieb (C) ausbauen. Die Verriegelungsstange (A) von der Verriegelungskurbel (B) abtrennen. |  | Die Schraube herausdrehen, dann die Hülse (A) vom mittleren Fassungsprofil (B) abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 1
Die Schloßfalle (A) durch den Spalt zwischen mittlerem Fassungsprofil (B) und Tür bewegen, dann herausnehmen. Die Stangen nicht biegen. Gegebenenfalls die Stangen aus der Schließfalle herausnehmen. Der Einbau der Schließfalle erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß der Stecker korrekt angeschlossen wird (bei Zentralverriegelung) und daß jede Stange fest angebracht wird. Sicherstellen, daß die Tür einwandfrei schließt und öffnet.