## Schaltgetriebe #### Überprüfung des Spiels der Nebenwellenbaugruppe (Fortsetzung) | 13-31 |

3. Das Spiel zwischen 2. Gangrad (A) und 3. Gangrad (B) mit einer Fühlerlehre (C) messen. Liegt das Spiel über der Verschleißgrenze, weiter mit Schritt 4.
   Sollwert: | 0,04 – 0,12 mm
   Verschleißgrenze: | 0,24 mm
- Die Stärke der Abstandshülse messen. Liegt die Stärke unter der Verschleißgrenze, die Abstandshülse durch eine neue ersetzen. Liegt die Dicke innerhalb der Verschleißgrenze, weiter mit Schritt 5.
  Sollwert: | 27,53 – 27,56 mm
  Verschleißgrenze: | 27,51 mm
- |  | Die Stärke des 2. Gangrads messen. Liegt die Stärke des 2. Gangrads unter der Verschleißgrenze, das 2. Gangrad durch ein neues ersetzen. Liegt die Stärke des 2. Gangrads über der Verschleißgrenze, den Synchronkörper 1./2. Gang durch einen neuen ersetzen.
  Sollwert: | 27,1 – 27,6 mm
  Verschleißgrenze: | 27,6 mm