## Antriebsleitung/Achse #### Zusammenbau der Antriebswelle | 16-9 |

Explosionsansicht

In Japan produzierte Modelle:

| ANSCHLAGRING Auswechseln. DIFFERENTIALSEITIGES GELENK SPRENGRING ROLLE KREUZ DIFFERENTIALSEITIGE MANSCHETTE Hohlraum mit Fett füllen. DOPPELSCHLAUFENBAND Auswechseln. Hohlraum mit Fett füllen. Linke Antriebswelle SCHELLE DES DYNAMISCHEN DÄMPFERS Auswechseln. ANTRIEBSWELLE ANSCHLAGRING Auswechseln. MANSCHETTENBÄNDER Auswechseln. RADSEITIGES GELENK Hohlraum mit Fett füllen. RADSEITIGE MANSCHETTE (TYP) Rechte Antriebswelle (Außer SOHC-Motor mit A/T) DYNAMISCHER DÄMPFER (Unidirektional)