## Rückwand #### Ausbau | 3-11 | Einbau

Rückwand herausschneiden und abstemmen. Untere Hecksäulenrinne auf Einbaulage und Beschädigung prüfen. Ggf. untere Hecksäulenrinne auswechseln (siehe Seite 3-7) RÜCKWAND UNTERE HECKSÄULENRINNEN-VERSTEIFUNG RÜCKWAND HINTERES BODENBLECH WAGENHEBER-VERSTEIFUNG UNTERE HECKSÄULENRINNE |  | Die neue Rückwand anbringen und die Karosserieabmessungen prüfen (siehe Kapitel 4). Das festgeklemmte Teil anheften. Heckklappe, Schlußleuchte und hinteren Stoßfänger vorübergehend installieren und auf Abweichungen in Geradheit und Spiel prüfen. Die Funktion der Heckklappe überprüfen. Hauptschweißung durchführen. NEUE RÜCKWAND

a a a