## Schaltgetriebe #### Vorgelegewelle zusammenbauen | 13-37 |

Explosionszeichnung

| RÜCKWÄRTSGANGRAD SPEZIALSCHRAUBE, Auswechseln. 118 Nm KUGELLAGER Auf Verschleiß und Funktion prüfen. Einbaurichtung beachten. BEILEGSCHEIBE, 35 mm 6. GANGRAD 5. GANGRAD 4. GANGRAD 3. GANGRAD 2. GANGRAD NADELLAGER Auf Verschleiß und Funktion prüfen. DISTANZHÜLSE REIBUNGSDÄMPFER Auf Verschleiß und Beschädigung prüfen. DREIKEGELSYNCHRONRING SYNCHRONFEDER VORGELEGEWELLE DISTANZHÜLSE NADELLAGER Auf Verschleiß und Funktion prüfen. 1. GANGRAD DREIKEGELSYNCHRONRING SYNCHRONFEDER 1./2. SYNCHRONKÖRPER

a a a