## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Auswechseln des Bremsschlauchs | 19-49 |

ZUR BEACHTUNG: Keine Bremsflüssigkeit auf dem Fahrzeug verschütten, da sie den Lack angreift; kommt Bremsflüssigkeit mit dem Lack in Berührung, sofort mit Wasser abwaschen. Um nichts zu verschütten, die abgetrennten Leitungsanschlüsse mit Lappen oder Tüchern abdecken. Vor dem Zusammenbau prüfen, ob alle Teile frei von Staub und anderen Fremdkörpern sind. Teile durch neue ersetzen, wenn dies angegeben ist. Den Bremsschlauch (A) auswechseln, wenn der Schlauch verdreht, gerissen oder undicht ist. Den Bremsschlauch mit einem offenen 10 mm-Ringschlüssel (C) von der Bremsleitung (B) trennen. Die Flanschschraube (A) herausdrehen und die Bremsschlauchhalterungen vom Stoßdämpfer abnehmen. Den Bremsschlauch-Clip (B) abnehmen und entsorgen. Die Hohlschraube (C) herausdrehen und den Bremsschlauch vom Bremssattel abnehmen. |  | Zuerst die Bremsschlauchhalterung (A) mit der Flanschschraube (B) anbringen, dann den Bremsschlauch mit der Hohlschraube (C) und neuen Dichtungsscheiben (D) am Bremssattel anschließen. Den Bremsschlauch mit einem neuen Bremsschlauch-Clip (A) an der Bremsschlauchhalterung befestigen. Die Bremsleitung an den Bremsschlauch anschließen. Nach dem Einbau des Bremsschlauchs das Bremssystem entlüften (siehe Seite 19-7). Die folgenden Überprüfungen durchführen: Die Verbindung von Bremsschlauch und -leitung auf Undichtigkeiten prüfen und gegebenenfalls nachziehen. Die Bremsschläuche auf Behinderung durch andere Teile und Verdrehen überprüfen.