## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-32 |

Elektronisches Steuersystem (Fortsetzung)

Das PCM schaltet die Schaltmagnetventile A und B ein und aus und steuert so die Gangschaltung. Die Kombination der Fahrsignale zum Schalten der Magnetventile A und B ist in folgender Tabelle gezeigt.

Position | Gang | Schaltmagnetventil A | Schaltmagnetventil B
und | 1. | AUS | EIN
2. | EIN | EIN
3. | EIN | AUS
| 4. | AUS | AUS
| 2. | EIN | EIN
| 1. | AUS | EIN
| Rückwärtsgang | EIN | AUS
Sicherheitssteuerung | AUS | EIN
| - | AUS | AUS
| - | AUS | AUS

ZUR BEACHTUNG: Für die Beschreibung des Sicherheitssteuermodus siehe Seite 14-53.

a a a