## Servolenkung #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-55 |

Den Ösenbereich (A) des Bands (B) mit einer handelsüblichen Kneifzange, Oetiker 1098 oder ähnlichem (C) schließen. Die Zahnstange nach links und rechts verschieben und sicherstellen, daß sich die Manschetten nicht verformen oder verdrehen. Vor dem Anbringen der Halterung (A) die Paßflächen der 12mm-Flanschschrauben (B) und der Halterung reinigen. Dann die neuen O-Ringe (C) auf die 12mm-Flanschschrauben aufsetzen. Die Halterung mit 12mm-Flanschschrauben an der Zahnstange befestigen. |  | Nach dem Anziehen der 12mm-Flanschschrauben die Sicherungsscheibe (A) über einem der Schraubenköpfe (B) anbringen. Dabei die Nasen (C) der Sicherungsscheibe mit den flachen Stellen (D) des Schraubenkopfes zur Deckung bringen. Die Zylinderleitungen anschließen. Beim Zusammenbau die folgenden Punkte beachten: Die Anschlüsse der Zylinderleitungen gründlich reinigen. Auf den Anschlüssen dürfen sich keine Fremdpartikel befinden. Für den Einbau der Zylinderleitungen werden die Bördelmuttern zunächst mit der Hand und dann auf das vorgeschriebene Moment angezogen.