## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-19 |

Die PCM-Stecker anschließen. RHD-Modelle: LHD-Modelle: Die Handschuhfachanschläge einbauen. |  | Den Cruise-Control-Zug montieren und den Seilzug einstellen (siehe Seite 4-48). Den Gaszug montieren und den Gaszug einstellen (siehe Seite 11-149). Den Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers anschließen. RHD-Modelle (4-Türer): RHD-Modelle (5-Türer): LHD-Modelle: