## Motorbaugruppe #### Ausbau des Motors (Fortsetzung) | 5-12 |

Mit einem Markierstift Ausrichtmarkierungen auf den Referenzlinien (A) anbringen, die mit der Mitte der Befestigungsschrauben (B) des hinteren Zusatzrahmens bündig sind. Den vorderen Zusatzrahmen ausbauen. |  | Sicherstellen, daß sämtliche Unterdruckschläuche, Kraftstoff- und Kühlmittelschläuche sowie elektrischen Kabel vom Motor/Getriebe abgetrennt sind. Den Motor langsam um ca. 150 mm absenken. Erneut prüfen, ob wirklich alle Schläuche und Kabel vom Motor/Getriebe abgetrennt wurden. Den Motor ganz absenken. Den Kettenflaschenzug vom Motor abnehmen. Den Motor von der Fahrzeugunterseite aus ganz aus dem Fahrzeug herausnehmen.