## Scheiben #### Auswechseln der Heckscheibe (Fortsetzung) | 20-47 |

14. Die Befestigungselemente (A), wie dargestellt, am Heckscheibenöffnungsflansch (B) der Karosserie festkleben:
    Lage der Befestigungen
    A : Befestigung, 4
Die Heckscheibe in die Öffnung einsetzen und dort mittig ausrichten. An Heckscheibe und Karosserie mit einem Fettstift an vier Stellen Ausrichtmarkierungen (A) anbringen. Die Heckscheibe an den Stellen, an denen Kleber aufgetragen werden soll, nicht berühren. Die Heckscheibe herausnehmen. |  | Mit einem Schwamm, wie dargestellt, einen dünnen Film Glasgrundierung entlang der Kante der Heckscheibe (A) und der Zierleiste (B) auftragen, dann leicht mit Gaze oder Mull abwischen: Keine Karosseriegrundierung auf die Heckscheibe auftragen und darauf achten, daß die Schwämme für Karosserie- und Glasgrundierung nicht miteinander vertauscht werden. Die grundierten Flächen nicht anfassen. Geschieht dies doch, haftet der Kleber möglicherweise nicht richtig an der Heckscheibe, was nach dem Einbau der Heckscheibe zu Undichtigkeiten führen kann. Auf eine grundierte Fläche darf kein Wasser, Staub oder Abrieb gelangen. Schraffierter Bereich: Hier Glasgrundierung auftragen.