## Sicherheitsgurte #### Auswechseln der hinteren Sicherheitsgurte (Fortsetzung) | 23-10 |

Der Einbau des Sicherheitsgurtes und der Gurtschlösser erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Mit mittlerem Schultergurt: Sind die Gewinde an der selbstschneidenden ET-Schraube des Gurtaufrollers verschlissen, eine übergroße selbstschneidende ET-Schraube verwenden, die extra für diesen Zweck angefertigt wurde. Mit mittlerem Schultergurt: Prüfen, ob der Verriegelungsmechanismus des Aufrollers funktioniert (siehe Seite 23-11). Die Dichtscheiben wie dargestellt auf die mittlere Langschraube aufsetzen. Vor der Montage der mittleren Langschraube sicherstellen, daß der mittlere Sicherheitsgurt nicht verdreht und verknickt ist. Montage der mittleren Langschraube: DICHTSCHEIBE MITTLERE LANGSCHRAUBE ZAHNSCHEIBE MITTLERER ANKER |  |