## Armaturentafel #### Aus-/Einbau der seitlichen Armaturentafel-Belüftungsdüse | 20-80 |

Einen flachen Schraubendreher mit Schutzband umwickeln, ebenso wie die umliegenden Teile, um Beschädigungen zu vermeiden. Den flachen Schraubendreher vorsichtig neben dem Clip (A) einfügen, dann die Clips durch Herausstemmen der seitlichen Belüftungsdüse (B) lösen. Dabei darauf achten, daß die Armaturentafel und zugehörige Teile nicht verkratzt werden. Die Belüftungsdüse durch Lösen der Haken (C) abnehmen. Zuerst die Haken der Belüftungsdüse wieder einsetzen, dann die Clips einrasten lassen. |  |