## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-12 |

Die Befestigungsschraube/Muttern der Getriebeaufhängungshalterung anziehen. M/T: A/T: |  | Die Befestigungsschraube der vorderen Aufhängung anziehen. Den Kettenflaschenzug vom Motor abnehmen. Den Flaschenzug auf volle Höhe anheben. Einen neuen Sprengring am Ende jeder Antriebswelle aufsetzen, dann die Antriebswellen einbauen. Sicherstellen, daß jeder Clip mit einem Klickgeräusch in das Differential und die Zwischenwelle einrastet. Die Kugelgelenke der unteren Aufhängungsarme und die Stabilisatorverbindung miteinander verbinden, siehe das Werkstatthandbuch zum 01er Civic auf dieser CD (siehe Seite 18-18). Den Schaltsteuerzug (A) montieren und die Schaltzugabdeckungen (B) (A/T) anbringen.