## Antriebsstrang/Achse #### Antriebswellen zusammenbauen (Fortsetzung) | 16-14 |

Die Antriebswelle (A) in das radseitige Gelenk (B) einführen, bis sich der Sicherungsring (C) in der Nähe des Gelenks befindet. Schieben Um das radseitige Gelenk ganz einzubetten, Antriebswelle und Gelenk hochheben und aus etwa 10 cm Höhe auf eine harte Fläche fallen lassen. Keinen Hammer verwenden, da hierdurch die Antriebswelle beschädigt werden könnte. Darauf achten, dass der Gewindeabschnitt (A) des radseitigen Gelenks nicht beschädigt wird. |  | Sicherstellen, dass die Markierung (A) mit dem radseitigen Gelenkende (B) zur Deckung kommt. Das mit der neuen Antriebswelle gelieferte Gelenkfett auf das radseitige (A) Gelenk auftragen. Fettmenge Radseitiges Gelenk: 140 - 150 g a a a