## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Auswechseln der Hinterrad-Bremsbacken (Fortsetzung) | 19-41 |

Die Bremsbacke absenken und die untere Rückholfeder (A) ausbauen. Sicherstellen, daß die Staubabdeckung am Radzylinder nicht beschädigt wird. Die Bremsbackenbaugruppe aus dem Träger nehmen und zerlegen. Den Feststellbremsseilzug vom Feststellbremshebel abnehmen und die Bremsbacke ausbauen. Den U-Clip (A), die Wellenscheibe (B) und den Drehzapfenstift (C) entfernen und den Feststellbremshebel (D) von der Bremsbacke (E) trennen. |  | Zusammenbau (5-Türer) Gummifett (Solvest 113) wie dargestellt auf den Gleitflächen auftragen. Überschüssiges Fett abwischen. Kein Fett auf die Bremsbeläge kommen lassen. Gleitflächen Den Feststellbremshebel (A) mit der hinteren Bremsbacke (B) verbinden und mit dem Drehzapfenstift (C), der Wellenscheibe (D) und einem neuen U-Clip (E) sichern. Den U-Clip fest andrücken, damit er nicht abfallen kann. ZUR BEACHTUNG: Die Wellenscheibe mit der konvexen Seite nach außen einbauen. Den Feststellbremsseilzug an der hinteren Bremsbacke anschließen.