## PGM-FI-System #### Auswechseln der primären Lambda-Sonde | 11-554 | #### Auswechseln der sekundären Lambda-Sonde

Erforderliche Spezialwerkzeuge Steckschlüssel für Lambda-Sonde, 07LAA-PT50101 Den 4P-Stecker der primären HO2S (A) abziehen und dann die primäre HO2S (B) ausbauen. Der Einbau der primären HO2S erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | Erforderliche Spezialwerkzeuge Steckschlüssel für Lambda-Sonde, 07LAA-PT50101 Den 4P-Stecker der sekundären HO2S (A) abziehen und dann die sekundäre HO2S (B) ausbauen. Der Einbau der sekundären HO2S erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.