## Vorwärtskupplung #### Zusammenbau der Kupplung (Fortsetzung) | 14-371 |

Die Rückstellfeder zusammendrücken. Den Sicherungsring (A) installieren. |  | Die Spezialwerkzeuge entfernen. Die Tellerfeder in der dargestellten Richtung einsetzen. Die Kupplungsscheiben für min. 30 Minuten sorgfältig in Automatikgetriebeöl einweichen. Vor dem Montieren von Lamellen und Scheiben sicherstellen, daß sich kein Schmutz und auch keine sonstigen Fremdpartikel in der Kupplungstrommel befinden. Kupplungslamellen und –scheiben – beginnend mit einer Kupplungslamelle – abwechselnd montieren. Die Kupplungsendlamelle (A) mit der flachen Seite zur Scheibe (B) hin montieren.