## SRS #### Auswechseln des Seitenaufprallsensors | 23-177 |

Ausbau
ACHTUNG Der Ausbau des Airbags muß entsprechend den weiter vorne beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen/Vorgehensweisen durchgeführt werden. Vor dem Abziehen der/des 2P-Stecker(s) den/die 2P-Stecker des Seiten-Airbags abziehen. Die Zündung nicht einschalten (II) und das Batteriekabel nicht anschließen, während der Seitenaufprallsensor ausgewechselt wird.
Das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens 3 Minuten warten, bevor mit der Arbeit begonnen wird. Die Sitzbaugruppe ausbauen (siehe Seite 20-87). Die untere B-Säulenverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-64). Den 2P-Stecker des Bodenkabelbaums vom Seitenaufprallsensor abziehen. Die Torx-Schraube (A) mit einem Torx-T30-Einsatz herausschrauben, dann den Seitenaufprallsensor (B) ausbauen. |  | Einbau
ACHTUNG Den Kabelbaum so verlegen, daß er nicht eingeklemmt wird oder anderen Teilen im Weg liegt. Die Zündung nicht einschalten (II) und das Batteriekabel nicht anschließen, während der Seitenaufprallsensor ausgewechselt wird.
Den neuen Seitenaufprallsensor mit einer neuen Torx-Schraube (A) einbauen, dann den 2P-Stecker des Bodenkabelbaums (B) an den Seitenaufprallsensor (C) anschließen. Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Nach dem Einbau des Seitenaufprallsensors prüfen, ob das System ordnungsgemäß funktioniert: Die Zündung einschalten (II); die SRS-Anzeigeleuchte muß ca. 6 Sekunden lang aufleuchten und dann ausgehen.