## Zylinderkopf #### Steuerkette ausbauen (Fortsetzung) | 6-16 | Steuerkette einbauen

Steuerkettenführung A (A) und den Spannhebel (B) ausbauen. Die Steuerkette ausbauen. |  | Spezialwerkzeuge Griff, 07JAB - 0010200 Riemenscheibenhalteraufsatz, 50 mm Sechskant, 07JAB-0010400 Steckschlüssel, 19 mm 07JAA - 0010200 HINWEIS: Die Steuerkette von Magnetfeldern fernhalten. Die Kurbelwelle in den oberen Totpunkt stellen. Die OT-Markierung (A) am Kurbelwellen-Kettenrad mit dem Zeiger (B) am Zylinderblock ausrichten. Die Nockenwellen in den oberen Totpunkt stellen. Die Kerbmarkierung (A), die mit Pfeil am VTC-Stellantrieb gezeigt ist, und die Kerbmarkierung (B) auf dem Auslassnockenwellen-Kettenrad sollten beide nach oben weisen. TCD-Markierungen (C) auf dem VTC-Stellantrieb und dem Auslassnockenwellen-Kettenrad miteinander ausrichten. a a a