## Zylinderkopf #### Überprüfung der Nockenwelle (Fortsetzung) | 6-41 |

Den Gesamtschlag der Nockenwelle überprüfen, wobei die Nockenwelle auf Prismenblöcken liegen muß. Wenn der Gesamtschlag der Nockenwelle innerhalb des Sollwerts liegt, den Zylinderkopf auswechseln. Wenn der Gesamtschlag außerhalb des Sollwerts liegt, die Nockenwelle auswechseln und erneut prüfen. Wenn das Radialspiel noch immer außerhalb der Sollwerte liegt, den Zylinderkopf auswechseln. Gesamtschlag der Nockenwelle:
Sollwert (Neu): | max. 0,03 mm
Verschleißgrenze: | 0,04 mm
Nockenwelle während der Drehung messen. |  | Die Nockenhöhe messen. Soll-Nockenhöhe (Neu):
| EINLASS | AUSLASS
Motor D15Y4 | PRI | 38,427 mm | 38,784 mm
SEC | 32,292 mm
Motor D16V2, D16W7 | PRI | 38,427 mm | 38,784 mm
SEC | 32,848 mm
Motor D17A2, D17A5, D17Z3 | PRI | 38,604 mm | 38,784 mm
SEC | 32,848 mm
Motor D16W8 | PRI | 36,662 mm | 38,008 mm
MID: | 38,274 mm
SEC | 32,848 mm
Motor D14Z5 | 34,158 mm | 36,488 mm
Motor D15Y2, D15Y3, D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1, D17Z2 | 35,299 mm | 37,281 mm
PRI: Primär SEC: Sekundär IN: Einlaß EX: Auslaß T/B: Zahnriemen Motor D15Y4, D16W7, D17A2, D17A5: Motor D16W8: