## Standard-Bremsenbauteile #### Vorderrad-Bremssättel überholen | 19-5 |

VORSICHT Unabhängig von der Materialzusammensetzung kann es zu Gesundheitsschäden führen, wenn Bremsbelagstaub häufig eingeatmet wird. Das Einatmen von Staubpartikeln muss vermieden werden. Bremsanlage niemals mit Druckluft oder einer Bürste säubern. Einen hierfür ausgelegten Staubsauger verwenden.

Bremssattel ausbauen, zerlegen, überprüfen, zusammensetzen, wieder einbauen und folgende Punkte beachten:

- Keine Bremsflüssigkeit auf dem Fahrzeug verschütten, da dies zu Lackschäden führen kann. Sollte der Lack dennoch mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommen, diese sofort mit Wasser abwaschen.
- Um ein Heruntertropfen zu verhindern, gelöste Schlauchverbindungen mit Lappen oder Tüchern abdecken.
- Alle Bauteile in Bremsflüssigkeit reinigen und mit Luft trocknen, alle Bohrungen mit Druckluft ausblasen.
- Vor dem Zusammenbauen sicherstellen, dass alle Teile frei von Staub oder anderen Fremdkörpern sind.
- Teile wie in der Darstellung angegeben durch Neuteile ersetzen.
- Bremsflüssigkeit darf nicht durch Schmutz und andere Fremdkörper verunreinigt werden.
- Wenn Bremsklötze wiederverwendet werden, müssen sie immer in ihrer ursprünglichen Einbauposition montiert werden, um einen Verlust an Bremswirkung zu verhindern.
- Abgelassene Bremsflüssigkeit nicht wiederverwenden.
- Nur saubere Original Honda-DOT-4-Bremsflüssigkeit verwenden. Bremsflüssigkeit anderer Hersteller kann zu Korrosion führen und die Lebensdauer des Systems verkürzen.
- Niemals Bremsflüssigkeiten unterschiedlicher Marken mischen, da sie unter Umständen nicht kompatibel sind.
- Kolben, Nut der Kolbendichtung und Bohrung am Bremssattel mit sauberer Bremsflüssigkeit bestreichen.
- Auf die Bremsscheiben und Bremsbeläge darf kein Fett oder Öl gelangen, da dies die Bremswirkung verringert.
- Bei jedem Zerlegen immer alle Gummiteile durch neue ersetzen.
- Nach Einbau des Bremssattels die Bremsschläuche auf Undichtigkeiten, Verlegung und Verdrehungen prüfen.

| Gummifett Silikonfett BREMSSATTELSTIFT BREMSSATTELTRÄGER STIFTMANSCHETTE, Auswechseln HOHLSCHRAUBE 34 Nm BREMSSCHLAUCH BREMSSATTELSCHRAUBEN 32 Nm ENTLÜFTUNGSSCHRAUBE 9 Nm BREMSSATTEL KOLBENMANSCHETTE, Auswechseln KOLBEN KOLBENDICHTUNG, Auswechseln BREMSKLÖTZE DICHTSCHEIBEN, Auswechseln ÄUSSERES BEILEGBLECH VERSCHLEISSANZEIGE Inneren Bremsklotz mit nach unten weisender Verschleißanzeige einbauen. INNERES BEILEGBLECH B INNERES BEILEGBLECH A STIFTMANSCHETTE, Auswechseln BREMSSATTELSTIFT BREMSSATTELTRÄGER BREMSKLOTZHALTER

a a a