## Zylinderkopf #### Überprüfung der Nockenwelle (Fortsetzung) | 6-21 |

10. Den Gesamtschlag der Nockenwelle überprüfen, wobei die Nockenwelle auf Prismenblöcken liegen muß. Wenn der Gesamtschlag der Nockenwelle innerhalb des Sollwerts liegt, den Zylinderkopf auswechseln. Wenn der Gesamtschlag außerhalb des Sollwerts liegt, die Nockenwelle auswechseln und das Spiel zwischen Nockenwelle und Halter prüfen. Wenn das Radialspiel immer noch außerhalb des Sollwerts liegt, den Zylinderkopf auswechseln. Gesamtschlag der Nockenwelle: Sollwert (Neu): max. 0,03 mm Verschleißgrenze: 0,04 mm Nockenwelle während der Drehung messen. |  | Die Nockenhöhe messen. Soll-Nockenhöhe (Neu):
    | EINLASS | AUSLASS
    Motor D17A2, D17A5, D17A9 | PRI | 38;604 mm | 38;784 mm
    | SEC | 32;848 mm |
    Motor D17A8 | 35,299 mm | 37,281 mm
PRI: Primär SEC: Sekundär IN: Einlaß EX: Auslaß T/B: Zahnriemen