## Multiplex-Steuersystem #### Eingangstest am Multiplex-Steuergerät | 22-277 |

1. Die untere Armaturentafelverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-78).
2. Die Stecker C, E, F, J, K, O, P, Q, X und Y des Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum abziehen. ZUR BEACHTUNG: Alle Stecker sind auf der Kabelseite der Klemmenbuchsen.

STECKER C (14P) | STECKER E (13P) | STECKER F (12P) | STECKER J (8P)

STECKER K (17P) | STECKER O (12P) | STECKER P (18P)

STECKER Q (8P) | STECKER X (8P) | STECKER Y (13P)

3. Stecker- und Steckerbuchsenklemmen auf einwandfreien Kontakt prüfen.

- Verbogene, lockere oder korrodierte Klemmen gegebenenfalls reparieren und dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Klemmen in Ordnung zu sein scheinen, mit Schritt 4 fortfahren.