## Servolenkung #### Überholen des Lenkgetriebes | 17-39 |

Explosionsansicht

| ZYLINDERENDDICHTUNG Auswechseln. STÜTZRING BUCHSE Auswechseln. SICHERUNGSSCHRAUBE Auswechseln. 162 Nm (16,5 kg-m) ZYLINDERLEITUNGEN 17 Nm (1,7 kg-m) BUCHSE VENTILÖLDICHTUNG Auswechseln. VENTILGEHÄUSE FLANSCHSCHRAUBEN 20 Nm (2,0 kg-m) SICHERUNGSRING Auswechseln. MUFFE MUFFENDICHTUNGSRINGE Auswechseln. VENTILDICHTUNGSRING Auswechseln. O-RING Auswechseln. VENTILÖLDICHTUNG Auswechseln. WELLENSCHEIBE RITZELWELLE O-RING Auswechseln. ZAHNSTANGENFÜHRUNG FEDER ZAHNSTANGENFÜHRUNGS- SCHRAUBE KONTERMUTTER GEARBOX HOUSING ZAHNSTANGE SICHERUNGSRING STÜTZRING ZYLINDERENDDICHTUNG Auswechseln. O-RING Auswechseln. KOLBENDICHTUNGSRING Auswechseln. SPURSTANGENKOPF ZAHNSTANGENENDE 54 Nm (5,5 kg-m) GLEITFÜHRUNG SICHERUNGSSCHEIBE Auswechseln. 12mm-FLANSCHSCHRAUBEN 69 Nm (7,0 kg-m) ANSCHLAGSCHEIBE Auswechseln. O-RINGE Auswechseln. HALTER MANSCHETTENBÄNDER Auswechseln. MANSCHETTE B KLEMME FLANSCHBOLZEN 20 Nm (2,0 kg-m) MANSCHETTENSCHUTZ STOPFEN DES ZAHNSTANGENENDES 29 Nm (3,0 kg-m) MANSCHETTENBÄNDER Auswechseln. MANSCHETTE A ZYLINDERGEHÄUSE SICHERUNGSRING