## Sicherheitsgurte #### Auswechseln des Vordersitzgurts (Fortsetzung) | 23-6 |

Die obere B-Säulenverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-64). Den Schulterankereinsteller ausbauen. Der Einbau des Sicherheitsgurtes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Vor dem Einbau Gewindedichtmittel auf die obere Langschraube auftragen. Prüfen, ob der Verriegelungsmechanismus des Aufrollers funktioniert (siehe Seite 23-11). Dichtscheiben, Hülse und Buchse wie dargestellt an oberer und unterer Langschraube montieren. Vor der Montage der Langschrauben sicherstellen, daß der vordere Sitzgurt nicht verdreht oder verknickt ist. Darauf achten, daß, falls vorhanden, der Stecker des Gurtstraffers richtig angeschlossen ist. Bei Vorhandensein eines Gurtstraffers das negative Kabel wieder an die Batterie anschließen. Falls ein Radio vorhanden ist, den Diebstahlsicherungscode eingeben und die voreingestellten Radiosender des Kunden wieder eingeben. |  | Montage der oberen Langschraube: HÜLSE OBERER ANKER OBERE LANGSCHRAUBE BUCHSE ZAHNSCHEIBE Montage der unteren Langschraube: HÜLSE DICHTSCHEIBE HÜLSE UNTERE LANGSCHRAUBE BUCHSE UNTERER ANKER FEDERSCHEIBE ZAHNSCHEIBE