## Sitze #### Einbau/Ausbau des Vordersitzes (Fortsetzung) | 20-88 |

Bei einigen Modellen: Den Vordersitz anheben, dann den Kabelbaumclip (A) abnehmen und den Stecker des Sicherheitsgurtschalters (B) am Fahrersitz, den Sitzheizungsstecker (C) auf der Fahrer- und Beifahrerseite, den Seiten-Airbagstecker (D) auf der Fahrer- und Beifahrerseite und den Stecker der OPDS-Einheit (E) am Beifahrersitz abziehen. Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD. Fahrerseite: Beifahrerseite: |  | Mit Hilfe einer zweiten Person den Vordersitz vorsichtig durch die Türöffnung herausnehmen. Der Einbau des Sitzes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß alle Stecker korrekt angeschlossen sind. Bei Vorhandensein eines Seiten-Airbags das negative Kabel wieder an die Batterie anschließen. Falls ein Radio vorhanden ist, den Diebstahlsicherungscode eingeben und die voreingestellten Radiosender des Kunden wieder eingeben.