## Lüftersteuerung #### Kühlerlüfterschalter prüfen | 10-17 | Kühlerlüfterschalter auswechseln

HINWEIS: Nach dem Einbau des Kühlerlüfterschalters das Kühlsystem entlüften (siehe Seite 10-6). Kühlerlüfterschalter aus dem Kühler ausbauen (siehe Seite 10-17). Kühlerlüfterschalter (A), wie in der Abbildung gezeigt, in einen mit Wasser gefüllten Behälter hängen. Das Wasser erwärmen und die Temperatur mit einem Thermometer messen. Darauf achten, dass das Thermometer (B) nicht den Boden des heißen Behälters berührt. Auf Durchgang zwischen Klemme Nr. 1 und Klemme Nr. 2 gemäß Tabelle prüfen. |  | Den Stecker des Kühlerlüfterschalters abziehen und den Schalter (A) ausbauen. Den Kühlerlüfterschalter mit einem neuen O-Ring (B) einbauen. a a a