## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Ansaugkrümmer aus- und einbauen (Fortsetzung) | 9-5 |

Einbauen: Ansaugkrümmer (A) mit einer neuen Dichtung (B) einbauen, dann die beiden Gewindestifte (C) festziehen. Alle Schrauben/Muttern zur Befestigung des Ansaugkrümmers über Kreuz in zwei oder drei Schritten festziehen, wobei mit der inneren Schraube begonnen wird. Die beiden Schrauben zur Befestigung von Ansaugkrümmer und Halterungen festziehen. |  | Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch (A) anbauen, Befestigungsschraube (B) des Kabelbaumhalters und Befestigungsschraube (C) der Kabelbaumklemme einschrauben. Kraftstoffzufuhrschlauch montieren (siehe Seite 11-121). Kühlmittel-Bypass-Schläuche anbringen. Gaszug einbauen (siehe Seite 11-128), dann den Gaszug einstellen (siehe Seite 11-127). a a a