## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-139 |

DTC 15-2: Anzeigeleuchten-Schaltkreis für den Seiten-Airbag defekt (5-Türer) Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). Sicherstellen, daß nichts auf dem Beifahrersitz liegt. Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die Anzeigeleuchte für den Seiten-Airbag aufleuchtet. Leuchtet die Anzeigeleuchte für den Seiten-Airbag auf? JA - Mit Schritt 5 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 6 fortfahren. Die Seiten-Airbag-Anzeigeleuchte leuchtet ca. 5 Sekunden lang auf und erlischt dann. Erlischt die Anzeigeleuchte für den Seiten-Airbag? JA - OPDS- oder SRS-Einheit defekt; die OPDS-Einheit auswechseln. Wenn die Störung dann noch vorhanden ist, die SRS-Einheit auswechseln. NEIN - Mit Schritt 36 fortfahren. Die Zündung ausschalten. Sicherung Nr. 19 (7.5A A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum überprüfen. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Mit Schritt 8 fortfahren. NEIN - Kurzschluß zur Masse im Sicherungsschaltkreis Nr. 19 (7,5 A). |  | Prüfen, ob die Seiten-Airbag-Anzeigeleuchte durchgebrannt ist. Ist die Anzeigeleuchte für den Seiten-Airbag in Ordnung? JA - Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN - Anzeigeleuchte für den Seiten-Airbag durchgebrannt; die Instrumentenbaugruppe auswechseln. Den Stecker O1i (A) von der OPDS-Einheit (B) abziehen. Die Zündung einschalten (II). Auf Spannung zwischen Klemme Nr. 3 des Steckers O1i und Karosseriemasse prüfen. Batteriespannung muß anliegen. STECKER O1i Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Mit Schritt 12 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 24 fortfahren.