## Lüftersteuerelemente #### Kühlerlüfterschaltertest | 10-19 | ## Auswechseln des Kühlerlüfterschalters

ZUR BEACHTUNG: Das Kühlsystem nach dem Einbau des Kühlerlüfterschalters entlüften (siehe Seite 10-8). Den Kühlerlüfterschalter aus dem Thermostatgehäuse ausbauen (siehe Seite 10-19). Den Kühlerlüfterschalter (A) wie dargestellt in einen mit Wasser gefüllten Behälter hängen. Das Wasser erwärmen und die Temperatur mit einem Thermometer kontrollieren. Darauf achten, daß das Thermometer (B) den Boden des heißen Behälters nicht berührt. Stromdurchgang zwischen Klemme A (C) und Klemme B (D) entsprechend der Tabelle messen. |  | Den Stecker des Kühlerlüfterschalters abziehen, dann den Kühlerlüfterschalter (A) ausbauen. Den Kühlerlüfterschalter mit einem neuen O-Ring (B) wieder einbauen.