## Sitze #### Auswechseln des Vordersitzbezugs (Fortsetzung) | 20-93 |

Mit Seiten-Airbag: Den Seiten-Airbag ausbauen (siehe Seite 23-169) und die Haken (A) vom Airbag-Modulhalter (B) lösen. Die Haken (A) und Hakenfedern (B) lösen, dann den Sitzlehnenbezug (C) lösen. |  | Die Kopfstützenführungen (A) herausziehen und dabei die Enden der Führungen zusammendrücken. Den Sitzlehnenbezug überall zurückziehen und abnehmen. Das Anbringen des Bezugs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Abnehmens; dabei folgende Punkte beachten: Um Faltenbildung während des Anbringens des Sitzlehnenbezugs zu vermeiden, darauf achten, daß das Material vor dem Einklinken der Haken und Hakenfedern gleichmäßig über die Halterung gezogen wird. Sicherstellen, daß der Seiten-Airbag-Kabelbaum und der OPDS-Kabelbaum (Beifahrersitz) richtig verlegt sind. Gegebenenfalls das OPDS-Steuergerät einbauen (siehe Seite 23-139).