## Kraftstoff- und Abgassysteme #### Systembeschreibungen (Fortsetzung) | 11-25 |

Katalysatorsystem Dreiwege-Katalysator (TWC) Der TWC wandelt Kohlenwasserstoffe (HC), Kohlenmonoxid (CO) und Stickoxide (Nox) im Abgas in Kohlendioxid (CO2), Distickstoff (N2) und Wasserdampf um. GEHÄUSE FAHRZEUGVORDERSEITE DREIWEGE-KATALYSATOR |  | Abgasrückführung-(EGR-)System Für das Funktionslayout des Systems siehe das System-Diagramm. EGR-Ventil Das EGR-Ventil dient dazu, die hohen Verbrennungstemperaturen zu senken und die Stickoxid (NOx)-Emissionen durch die Rückführung des Abgases durch den Ansaugkrümmer in die Brennräume zu reduzieren. Kurbelgehäuseentlüftung (PCV) Das PCV-Ventil verhindert, daß Kurbelgehäusegase in die Atmosphäre entweichen können, indem sie in den Ansaugkrümmer geleitet werden. PCV-SCHLAUCH ENTLÜFTUNGSLEITUNG ANSAUGKRÜMMER PCV-VENTIL KURBELGEHÄUSEDAMPF FRISCHLUFT