## Türschweller-Außenblech #### Einbau (Fortsetzung) | 3-54 |

Das Ersatzteil festklemmen und Spiel und Ausrichtung von Vordertür, Hintertür und vorderem Kotflügel erneut prüfen. Die Hauptschweißarbeit ausführen: Die Reparaturbleche an den Schnittbereichen von B-Säule und Radlauf befestigen und lochnahtschweißen. Stumpfschweißen REPARATURBLECH REPARATURBLECH Stumpfschweißen Überlappung 30 mm Kehlnahtschweißen |  |