## Automatikgetriebe #### Allgemeine Informationen zur Fehlersuche (Fortsetzung) | 14-6 |

Fehlersuche an den PMC-Stromkreisen 4-Türer In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen müssen befolgt werden. Die Handschuhfachanschläge ausbauen, dann das Handschuhfach öffnen. Die Kabelbaumsteckerschelle (A) aus der Halterung entfernen. Die Befestigungsmutter (B) unten rechts am PCM lösen und die Befestigungsschraube (C) sowie die Mutter (D) an der linken Seite des PCM entfernen. Das PCM hochheben, um die Befestigungsmutter unten rechts am PCM freizulegen; dann das PCM (E) herausziehen. |  | Die Schaltung am PCM gemäß dem Fehlersuchdiagramm mit einem digitalen Multimeter (A) und einem Meßtaster (B) mit konischer Spitze wie dargestellt prüfen. Wenn die Kabelseite des Steckers nicht zugänglich ist oder die Kabelseite abgedichtet ist, den Stecker abziehen und die Stecker von der Klemmenseite her mit dem Meßtaster testen. Den Prüfstift nicht mit Gewalt einführen.