## Schiebedach #### Auswechseln von Ablaufkanal-Gleitstück und Seilzugbaugruppe | 20-201 |

3. Den Rahmen ausbauen (siehe Seite 20-199). Die Teile vom Rahmen abnehmen. Sonnenschutz (siehe Seite 20-197) Schiebedachmotor (siehe Seite 20-198) Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Gleitanschläge (A), die hinteren Halterungen des Seilzugrohrs (B), die Befestigungsschrauben der seitlichen Seilzugrohrhalterung (C) und die Befestigungsschrauben des Seilzugrohrs (D) auf beiden Seiten des Rahmens (E) entfernen.
   Lage der Befestigungen
   C : Schraube, 2 | D : Schraube, 2 | F : Schraube, 2
G : Schraube, 2
|  | Den Haken (A) nach unten drücken und dabei die Ablaufkanalgleitstücke (B) auf beiden Seiten zurückschieben. Beide seitlichen Seilzugrohrhalterungen (A) nach oben drehen und die Ablaufkanalgleitstücke (B) entfernen.