## Motorblock #### Auswechseln des Kurbelwellen-Hauptlagers (Fortsetzung) | 7-6 |

Auswahl des Hauptlagers Lage der Codes der Kurbelwellenbohrungen Ein Code für jede der fünf Hauptzapfenbohrungen ist in Form von Buchstaben am Ende des Motorblocks eingestanzt. Diese Codes und die auf der Kurbelwelle eingestanzten Zahlen (Codes für die Hauptzapfengröße) zur Auswahl des korrekten Lagers verwenden. Wenn die Codes aufgrund von angesammeltem Staub und Schmutz unlesbar sind, dürfen sie nicht mit einer Drahtbürte oder einem Schaber abgekratzt werden. Nur mit Lösungsmittel oder Reinigungsmittel reinigen. BOHRUNG Nr. 1 (RIEMENSCHEIBENENDE) BOHRUNG Nr. 4 (MITNEHMERSCHEIBENENDE) |  |