## Zylinderkopf #### Zylinderkopfhaube aufsetzen (Fortsetzung) | 6-45 |

Die Zündkerzendichtungen (A) auf die Zündkerzenrohre aufsetzen. Nachdem die Zylinderkopfhaube (B) auf dem Zylinderkopf sitzt, die Haube leicht nach vorne und hinten schieben, damit sich die Haubendichtung einbettet. Scheiben (C) der Haubenschrauben überprüfen. Beschädigte oder verschlissene Scheiben auswechseln. |  | Die Schrauben in zwei oder drei Schritten anziehen. Im letzten Schritt alle Schrauben der Reihe nach mit 12 Nm festziehen. Den Mess-Stab (A) einsetzen und den Entlüftungsschlauch (B) anbauen. a a a