## Armaturentafel #### Auswechseln des Lenkungsaufhängungsträgers | 20-226 |

3. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Armaturentafel ausbauen (siehe Seite 20-223). Folgende Teile aus der Armaturentafel ausbauen: Instrumententafel (siehe Seite 20-215) Fach auf der Fahrerseite (siehe Seite 20-216) Instrumentenbaugruppe (siehe Seite 22-93) Mittlere Verkleidung, Klimaautomatik (siehe Seite 20-219) Sonnenlichtsensor, Klimaautomatik (siehe Seite 21-152) Beifahrer-Airbag (siehe Seite 23-167) Die Schrauben herausdrehen, dann den Aufsteller (A) des Handschuhfachs entfernen. Gegebenenfalls den Stecker der Handschuhfachleuchte (B) abziehen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 4
4. |  | Die Schrauben (A) lösen und die Schraube (B) herausdrehen und den Sicherungs-/Relaiskasten (C) im Fußraum herunterziehen, um die Halterung (D) zu lösen.
   Lage der Befestigungen
   A : Schraube, 2 | B : Schraube, 1
Den Kabelbaum des Sonnenlichtsensors (A) durch Entfernen des Dämpferbandes (B) abnehmen.