## Kraftstoff- und Abgassysteme #### Systembeschreibungen (Fortsetzung) | 11-28 |

Abgasrückführung-(EGR-)Systemdiagramm

Das EGR-Ventil dient dazu, die Stickoxid (NOx)-Emissionen durch die Rückführung des Abgases durch das EGR-Ventil und den Ansaugkrümmer in die Brennräume zu reduzieren. Im ECM/PCM ist die ideale EGR-Ventilposition für verschiedene Betriebszustände gespeichert.

Der EGR-Ventilpositionssensor erfaßt die Höhe des EGR-Ventilhubs und überträgt sie an das ECM/PCM. Das ECM/PCM vergleicht diesen Wert mit dem idealen Hub, der gespeichert ist (basierend auf den Signalen von anderen Sensoren). Besteht ein Unterschied zwischen den beiden, schaltet das ECM/PCM die Stromzufuhr zum EGR-Ventil ab.