## Kraftstoffzufuhr #### Ausbau der Kraftstoffrohr/Schnellanschluß-Fittings | 11-568 |

Den Kraftstoffdruck ablassen . Die Schnellanschluß-Fittings auf Verunreinigung prüfen und gegebenenfalls reinigen. Das Verbindungsstück (A) mit einer Hand festhalten und die Haltenasen (B) mit der anderen Hand nach unten drücken, um sie von den Sperrklinken zu lösen (C). Den Stecker abziehen. ZUR BEACHTUNG: Dabei weder die Leitung (D) noch andere Teile beschädigen. Keine Werkzeuge verwenden. Bewegt sich das Verbindungsstück nicht, die Haltenasen nach unten drücken und das Verbindungsstück abwechselnd hin- und herbewegen, bis es sich leicht abziehen läßt. Den Halter nicht von der Leitung entfernen; ein entfernter Halter muß durch einen neuen ersetzt werden. |  | Die Kontaktfläche (A) der Leitung (B) auf Verunreinigung und Beschädigung überprüfen. Eine verunreinigte Fläche reinigen. Die Kraftstoffpumpe, den Kraftstoffilter oder die Kraftstoffzufuhrleitung auswechseln, wenn die Fläche rostig oder beschädigt ist. Plastiktüten (A) über das abgetrennte Verbindungsstück und das Leitungsende stülpen, um Beschädigungen zu vermeiden und um zu verhindern, daß Fremdstoffe eindringen. ZUR BEACHTUNG: Der Halter kann nicht wiederverwendet werden, wenn er von der Leitung abgenommen wurde. Den Halter auswechseln, wenn das Verteilerrohr ausgewechselt wird, die Kraftstoffzufuhrleitung ausgewechselt wird, die Kraftstoffpumpe ausgewechselt wird, der Kraftstoffilter ausgewechselt wird, der Kraftstoffstandgeber ausgewechselt wird, er von der Leitung abmontiert wurde, er beschädigt ist.