## Schaltgetriebe #### Getriebe zerlegen (Fortsetzung) | 13-19 |

Die 8 mm Flanschschrauben kreuzweise in mehreren Schritten entfernen. Kabelbaumhalterung (A), Getriebeaufhängung A (B) und Getriebeaufhängung B (C) abbauen. Die 32 mm Dichtschraube (A) entfernen. Den 72 mm Sicherungsring (B) am Kugellager der Vorgelegewelle aufweiten und mit einer Sicherungsringzange aus der Nut nehmen. Das Getriebegehäuse (C) abnehmen und die 14x20 mm Pass-Stifte (D) ausbauen. |  | Das Rückwärtsgang-Zwischenrad (A) und die Rückwärtsgangwelle (B) ausbauen. Die Rückwärtsgang-Schaltgabel ausbauen. a a a