## Rahmenreparaturschema #### Seitenansicht (Fortsetzung) | 4-21 |

l | Paßbohrung ø25 | t | Für Mitte der oberen Trägerhalterung ø15
m | Für Nachlaufquerträger ø13 | u1, u2 | Paßbohrung ø13
n | Paßbohrung ø25 | v | Für oberen Träger ø13
o | Paßbohrung ø20 | w | Paßbohrung ø13
p | Mitte des Nachlaufquerträgers | x | Für Mitte des hinteren unteren Trägers
q | Mitte des hinteren Stoßdämpfers 73 x 68 (Schlitz) | y | Paßbohrung ø50
r | Für oberen Träger ø13 | z | Paßbohrung ø20
s | Für Nachlaufquerträger ø13